**ST– przesadzanie drzew**

1. **WYKONANIE ROBÓT – przesadzenie istniejących drzew**

* Wykonawca winien uzgodnić z Inwestorem miejsce przesadzenia drzew;
* przed przystąpieniem do przesadzania należy oznaczyć drzewa w terenie;
* z uwagi na konieczność wykonania przesadzania drzew w okresie pełnej wegetacji, dopuszczalne jest tylko przesadzanie maszynowe - specjalistyczna przesadzarką hydrauliczną do drzew tak, aby bryła korzeniowa dotarła na nowe miejsce w stanie nie naruszonym;
* na dzień przesadzania drzew wybrać dni pochmurne z opadem, nie zaleca się wykonywać ww. prac w dni upalne;
* zaleca się na kilka dni przed przesadzeniem mocno podlać drzewa, aby się wzmocniły;
* drzewa należy wykopywać z należytą starannością tak, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego oraz korony;
* przesadzane drzewo powinno być sadzone w glebę żyzną (nie piaszczystą, gliniastą czy zagruzowaną);
  + należy przestrzegać zasady stron świata, drzewo powinno być usytuowane na nowym miejscu w takiej samej pozycji względem stron świata, w jakiej rosło pierwotnie (np. przez przywiązanie w ustalonym miejscu korony znacznika);
  + należy ustawić bryłę korzeniową drzewa na takim poziomie, na jakim była dotychczas (jednak w misie obniżonej względem otaczającego gruntu o 5 cm – miejsce na zrębki oraz w celu ułatwienia podlewania);
* **natychmiast po posadzeniu, drzewo powinno zostać intensywnie podlane, czynność tą powtarzać przez następne 6-7 dni.**

Właściwe zabezpieczenie i pielęgnacja drzewa po posadzeniu:

* po przesadzeniu drzew, należy zredukować ich koronę o 20-30 %, w celu zrównoważenia utraty masy korzeniowej. Nie należy skracać przewodnika przesadzanych drzew;
* umocnić przesadzone drzewa poprzez opalikowanie 3 niskimi palikami (wys. nad powierzchnią gruntu min. 50 cm) z poprzecznymi reglami tworząc sztywną konstrukcję,   
  a pnie drzew przymocować czarną taśmą (o min. szer. 5 cm) do palików;
* wykonać misy wokół pni drzew o min. średnicy 0,8 m wraz ze ściółkowaniem (warstwa ściółki o min. grubości min. 3 cm);
* z uwagi na konieczność wykonania przesadzenia drzew w okresie miesięcy upalnych, pnie drzew należy zabezpieczyć tkaniną jutową przed stratami wilgoci;
* systematycznie podlewać, szczególnie w czasie intensywnej suszy;
* **pielęgnacja drzew przez okres 12 miesięcy od daty przesadzenia drzew** (w tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od zgłoszenia, w tym podlanie drzew w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, usunięcie tkaniny jutowej z pni pod koniec okresu pielęgnacji);
* **gwarancja na zachowanie żywotności przesadzanych drzew - 12 miesięcy od daty przesadzenia drzew**.

1. **KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

* sposób posadowienia drzew w dołach;
* sposób zamocowania drzew i podlania;
* sposób wykonania mis i ściółkowania;
* sposób wykonania cięcia redukującego koronę;
* pielęgnacja i gwarancja drzew przez okres 12 miesięcy od daty przesadzenia drzew;
* ocena stanu zdrowotnego drzew po okresie pielęgnacji.

Prace zanikające:

* sprawdzenie dołów przed posadzeniem drzew przesadzanych.